E-Mail Verkehr im Netzwerk

Filius erlaubt es, den E-Mail Verkehr zwischen verschiedenen E-Mail-Servern zu simulieren. Zunächst wirst du einen einzelnen E-Mail-Server einrichten, der von einem E-Mail-Programm verwendet wird. Später wirst du mehrerenmiteinander vernetzte E-Mail-Server einrichten.

(A1) E-Mail-Server einrichten

Installieren auf dem Server 192.168.0.12, auf dem zuvor der Webserver lief, nun die Anwendung E-Mail-Server und öffne die Anwendung direkt.

Stelle sicher, dass bei Maildomain der Wert filius.de eingetragen ist.

Richte ein neues Konto mit dem Benutzernamen bob und dem Passwort bob ein. Klicke auf Konto erstellen.

Kontrolliere anschließend im linken Menü bei Konten-Liste, ob dort das Postfach bob@filius.de existiert.

Als nächstes muss der DNS-Server so eingerichtet werden, dass er die Maildomain akzeptiert und Mails an den zuständigen Server weiterleiten kann.

(A2) DNS-Server einrichten

Öffne die Anwendung DNS-Server auf dem Server 192.168.2.10.

Füge einen neuen Mailaustausch (MX für Mail-Exchange) mit der Maildomain filius.de und dem Domainnamen des Mailservers www.filius.de ein.

Starte den Server (erneut).

Nun muss nur noch das E-Mail-Programm (der Client) installiert und eingerichtet werden.

(A3) E-Mail-Programm einrichten

Installiere auf dem Rechner 192.168.0.10, auf dem zu Anfang die Befehlszeile installiert war, nun die Anwendung E-Mail-Programm und öffne sie. Klicke auf den Button Konto einrichten und trage die folgenden Informationen des E-Mail-Servers ein:

Name: bob

E-Mail-Adresse: bob@filius.de

POP3-Server: www.filius.de

POP3-Port: 110

SMTP-Server: www.filius.de

SMTP-Port: 25

Benutzername: bob

Passwort: bob

Schreibe anschließend eine Mail an bob@filius.de (also an dich selbst). Rufe sie auch wieder ab. Hat alles geklappt?

(A4) Zusatzaufgaben: E-Mail-Netzwerk erweitern

Ergänze nun denselben E-Mail-Server 192.168.0.12 um eine weitere E-Mail-Adresse bert@filius.de. Richte dann auf dem Rechner 192.168.0.11 das E-Mail-Programm ein, und verbinde dich dort mit der neuen E-Mail-Adresse. Sende dann von den zwei E-Mail-Clients aus Mails zwischen bob und bert hin und her.

Richte noch einen weiteren E-Mail-Server ein, welcher sich im anderen Netzwerkbereich 192.168.1.0 befindet. Dieser muss eine andere Maildomain haben (z. B. info-bw.de).