Lösungsvorschlag zu den Übungen

(A1)

Lokale IP Adresse: ip a s (Linux) ipconfig (Windows)

$ ip a s
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: net0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
link/ether a4:4c:c8:4a:46:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlp2s0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
link/ether 2e:a9:37:20:26:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: enp0s20f0u6u2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether a4:4c:c5:e8:a6:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.0.188/24 brd 10.0.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s20f0u6u2
valid_lft 3458sec preferred_lft 3458sec
inet6 fe80::6dd6:fc06:3d3e:40f7/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever

Hier 4 Netzwerkschnittstellen, davon aber nur 2 konfiguriert (lo und enp0s20f0u6u2). Hinter link/ether steht jeweils die MAC Adresse, inet ist die IPv4 Adressen, inet6 ist die IPv6 Adresse.