Merkkarte: Halb- und Volladdierer

Halbaddierer und Volladdierer sind logische Schaltungen die zwei einstellge Binärzahlen addieren können. Der Halbaddierer kann dabei nicht berücksichtigen, ob bei einer vorhergehenden einstelligen Addition ein Übertrag entststanden ist, ein Volladdierer kann dies.

Halbaddierer

Ein Halbaddierer hat zwei Eingänge und zwei Ausgänge: Für jede einstellige Binärzahl einen Eingang, einen Ausgang für die Summe, einen Ausgang für den Übertrag.

Die Summe wird dabei durch die logische Operation XOR (exklusives oder) der Eingänge ermittelt

Der Übertrag wird durch ein logisches UND der beiden Eingänge ermittelt

Das Schaltbild eines Halbaddierers sieht wie folgt aus: