Merkzettel: RS Flip Flop

RS-Flip-Flop Ein einfaches nicht-taktgesteuertes RS Flip-Flop kann aus zwei NOR-Vernüpfungen zusammengeschaltet werden: In der Regel sind die beiden Ausgänge (Q1 und Q2, bzw. Q und ¬Q) zueinander negiert. Da die Ausgänge aber gleichzeitig einen L-Pegel ausgeben können, müssen sie auch getrennt betrachtet werden.

Der RS Flip Flop hat ein eigenes Schaltzeichen:

Seine Wahrheitstabelle sieht folgenedrmaßen aus. Die Eingänge E1 und E2 werden meits mit S (für Set) und R für (Reset) bezeichnet.