Netzmaske und Subnetze

(A3)

Übernehme folgendes Netzwerk in Filius

Führe wie in Aufgabe 2 einen Verbindungstest zwischen den beteiligten Geräten durch.

Notiere, welche Rechner eine Verbindung zueinander haben und überlege dir eine mögliche Begründung.

Lösung des Problems:

Recherchiere zum Begriff "Netzmaske".

Konfiguriere die beteiligten Rechner so, dass Sie sich alle "sehen", ohne die IP-Adressen der Rechner zu verändern.

Netzmaske

Bestimme jeweils die Netzwerk- und Broadcastadresse und wieviele Geräte im Netzwert betrieben werden können. Gib die Netzmaske auch in der /n Schreibweise an. Ihr könnt die Ergebnisse in Filius testen.

A1:

IP: 10.9.122.70

Netmask: 255.255.0.0

A2:

IP: 10.9.122.70

Netmask: 255.255.255.128

A2:

IP: 10.10.139.70

Netmask: 255.255.248.0