Netzmaske und Subnetze

(A1)

Übernehme folgendes Netzwerk in Filius

Führe wie schon einmal einen Verbindungstest zwischen allen beteiligten Geräten durch.

Notiere, welche Rechner eine Verbindung zueinander haben und überlege dir eine mögliche Begründung.

Zusatzaufgabe: Schaffst du es, alle Rechner so zu konfigurieren, dass Sie sich alle "sehen", ohne die IP-Adressen der Rechner zu verändern.

Netzmaske

Bestimme jeweils die Netzwerk- und Broadcastadresse und wieviele Geräte im Netzwert betrieben werden können. Gib die Netzmaske auch in der /n Schreibweise an. Ihr könnt die Ergebnisse in Filius testen.

A1:

IP: 10.9.122.70

Netmask: 255.255.0.0

A2:

IP: 10.9.122.70

Netmask: 255.255.255.128

A2:

IP: 10.10.139.70

Netmask: 255.255.248.0

Material

Filename	Filesize	Last modified
01_netzmaske.odp	269.0 KiB	09.11.2023 17:23
01_netzmaske.pdf	263.4 KiB	09.11.2023 17:23
2023-11-09_20-01.png	8.9 KiB	09.11.2023 19:02
aufgabe2_stern.fls	1.8 KiB	09.11.2023 17:26
netmask.png	51.5 KiB	09.11.2023 17:31