Hallo Welt!

Traditionell betrachtet man bei der Annhäherung an eine neue "Computersprache" oft ein Hallo-Welt-Programm.

Damit die Codebeispiele funktionieren müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

Linux als BS

nasm als Assembler muss installiert sein

Hier also ein Hallo Welt für mit Assemblerbefehlen für Linux:

; Hello World in Assembler ; ; Uebersetzen: ; nasm -f elf hello.asm ; ld -m elf_i386 -s -o hello hello.o ; Speichervariablen SECTION .data msg: db "Hello World!",10 ; db - 1 Byte ; 10 - Newline len: equ $-msg ; Berechnung der Laenge der ; Speichervariablen msg ; benoetigt für die Ausgabe ; Im Beispiel 13 global _start ; Label fuer den Programmstart SECTION .text _start: ; Initialisieren und ausfuehren des ; Linux syscalls fuer Ausgabe an STDOUT mov eax,4 ; Syscall-ID (4 = sys_write) mov ebx,1 ; Ausgabe-Descriptor (1 = stdout) mov ecx,msg ; Adresse des ersten Zeichens (msg) mov edx,len ; Laenge der Zeichenkette (berechnet als len) int 80h ; Softwareinterrupt 0x80, um den Syscall ; (write(1,msg,len)) auszufuehren ; Programm beenden mov eax,1 ; Syscall-ID (1 = exit) mov ebx,0 ; Rueckgabewert 0 (Alles in Ordnung) int 80h ; Softwareinterrupt 0x80, um den Syscall ; auszuführen

(A1)

Kopiere den Code in eine Text-Datei (hello.asm). Übersetze den Code mit dem Befehl

nasm -f elf hello.asm

Du erhältst eine Datei hello.o ein sogenanntes Object File. Dieses enthält bereits die Maschinenbefehle, allerdings kann es nicht vom Betriebssystem ausgeführt werden, dazu fehlen noch weitere Informationen (wohin wird das Programm im Speicher geschrieben, an welcher Adresse beginnt es, wo endet es u.ä.). Um ein ausführbares Programm zu erhalten muss man das Object-File mit dem folgenden Befehl "linken":

ld -m elf_i386 -s -o hello hello.o

Die Ausgabe dieses Befehls ist eine ausführbare Datei hello, die du mit dem Befehl ./hello starten kannst.

(A2)

Verändere die Zeile mov edx,len zu mov edx,13, übersetze und linke das Programm erneut und teste.