Mehrstellige Addition

Bislang haben wir lediglich zwei einstellige Binärzahlen addiert, wir wollten aber eine Schaltung der folgenden Art entwerfen - in diesem Beispiel werden zwei vierstellige Binärzahlen addiert:

Carry-Ripple-Addierer

(A1)

Lade das Beispiel mehrstellige_addition.zip herunter und öffne es.

Teste die Schaltung in der Simulation. Überprüfe die korrekte Funktion.

Beschreibe, was die Schaltung "tut". Welche Funktion hat die gelbe LED?